**Мастерская по кузовному ремонту**



**1.Техническая характеристика:**

* Полезная площадь, кв.м. -273
* Количество рабочих (посадочных) мест -14
* Освещенность, соответствует нормам Сан ПиН

**2. Перечень основного оборудования и электрифицированного инструмента:**

* + Аппарат аргонодуговой сварки GYSMITIG 208 - 1
  + Аппарат воздушно-плазменной резки GYSPLASMACUTTER 40 VF- 1
  + Аппарат контактной сварки GYSPOTINVERTER- 1
  + Аппарат пылеудоляющий Festool CTL 26 E 230V - 2
  + Аппарат сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG2500 - 4
  + Аппарат сварочный полуавтомат VEGAVIG 300 S - 1
  + Аппарат сварочный полуавтомат SARURN 301 EWM - 1
  + Дрель большая в кейсе DRP 20 ETFF -1
  + Дрель малая в кейсе DRP 10 EQ- 1
  + Дрель средняя в кейсе DRP 13-2 EAQ- 1
  + Компрессор ALUPSOLO 18 - 1
  + Измерительная система SIVER DATA - 1
  + Машина шлифовальная малая в кейсе AGP 115-14 DEQSETMETALL- 1
  + Машина шлифовальная средняя в кейсе AGP 125-12 DSETMETALL- 1
  + Машина шлифовальная прямая SGP 30-8 - 1
  + Мойка высокого давления RE 361 PLUSSTIHL- 1
  + Индукционный нагреватель - 2
  + Подъемник ножничный двухуровневый - 1
  + Споттер GYSPOT 3904 - 4
  + Споттер DIGITALPLUS 5500 - 1
  + Стапель AUTOROBOTGOLD- 1
  + Festool Аккумуляторная дрель-шуруповёрт -2
  + Удлинитель на катушке 220в. - 2
  + Ножницы электрические по металлу - 2
  + Фен профессиональный - 2
  + Прибор для восстановления фрез - 1
  + Станок заточной Корвет Эксперт - 1
  + Пылесос для сбора тонкой пыли - 1
  + Мобильная вытяжка дыма и пыли -1

**3. Переченьручного инструмента и приспособлений:**

* Верстаки для рихтовочных работ с полным комплектом инструментов
* Домкрат гидравлический подкатной г/п 3т - 2
* Набор для рихтовки корпуса автомобиля - 8
* Тележка инструментальная - 2
* Набор зубил - 6
* Телескопическая линейка WURTH - 1
* Набор рихтовочный - 2
* Дырокол - 2
* Линейка 1000мм - 6
* Набор для рихтовки без покраски - 1
* Линейка профильная - 4
* Маска сварщика хамелеон - 5
* Мостики для вытягивания стали и алюминия - 3
* Рычаг для вытягивания стали и алюминия - 2
* Набор напильников - 2
* Набор слесарных монтировок - 2
* Оправки - 15
* Пистолет для герметика 3М - 1
* Набор метчиков и плашек - 1
* Набор отверток - 2
* Ножницы для листового металла - 5
* Рулетка 3м - 6

**4. Перечень контрольно-измерительного инструмента:**

* Линейка для измерения кузова AUTOROBOT - 1
* Линейка лазерная для измерения перекосов СИВЕР - 1
* Линейка ручная телескопическая WURTH - 1

**5. Перечень технических средств, мебель и другого имущества (инвентаря)**

* Компьютер-2
* МФУ-2
* Стеллаж для хранения материалов-5
* Передвижной контейнер для мусора-2

**6. Средства индивидуальной защиты и пожаротушения:**

* Специальная одежда
* Полу маски
* Очки
* Беруши
* Специальная обувь с металлическим носком
* Перчатки нитриловые
* Огнетушитель ОУ-2
* Пожарный щит